**Montážní deska WS 120 Trio L MP**

Montážní deska WS 120 Trio L MP pro přesné umístění přívodního a odvodního potrubí v hrubé stavbě.

Možnost rozvodu prostřednictvím kombinovaného hrdla.

Pro verze WS 120 Trio s příčným prouděním může být montážní deska v předznačených místech lehce rozdělena.

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | WS 120 Trio L MP |
| Umístění: | Stěna |
| Materiál: | Plech, umělá hmota |
| Barva: | stříbrná / černá |
| Hmotnost: | 2,2 kg |
| Hmotnost s obalem: | 2,26 kg |
| Jmenovitá světlost: | 125 mm |
| Vhodné pro jm. světlost: | 125 mm |
| Šířka: | 320 mm |
| Výška: | 180 mm |
| Hloubka: | 660 mm |
| Šířka s obalem: | 325 mm |
| Výška s obalem: | 188 mm |
| Hloubka s obalem: | 685 mm |
| Teplota média při IMax: | -40 °C až 95 °C |
| Teplota okolí: | -40 °C až 95 °C |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799925873 |
| Typové číslo: | 0092.0587 |

Výrobce: MAICO

WS 120 Trio L MP Montážní deska