**Přístroj se zpětným využitím tepla WRG 20-2**

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | WRG 20-2 |
| Průtok: | 100 m³/h |
| Počet otáček: | 1.320 1/min |
| Lze regulovat: | ✔ |
| Napájecí napětí: | 230 V |
| Příkon: | 35 W |
| IMax: | 0,2 A |
| Druh krytí: | IP 44 |
| Umístění: | Okno |
| Materiál: | Umělá hmota |
| Barva: | bílá, jako RAL 9016 |
| Hmotnost: | 5,3 |
| Hmotnost s obalem: | 5,3 kg |
| Šířka s obalem: | 360 mm |
| Výška s obalem: | 160 mm |
| Hloubka s obalem: | 490 mm |
| Teplota média při IMax: | 40 °C |
| Stupeň zpětného získání tepla: | 50 % |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | D |
| GTIN (EAN): | 4012799822257 |
| Typové číslo: | 0082.0225 |

Výrobce: MAICO

WRG 20-2 Přístroj se zpětným využitím tepla