**Nerezový talířový ventil TM-V2A 12**

Nerezové talířové ventily pro přívod a odvod vzduchu s hrdlem.

S volným montážním kroužkem a perem pro jednoduchou montáž.

Plynulá regulace průtoku pomocí otočného ventilového talíře.

Doporučené příslušenství: Filtr - lapač tuku FFE při použití v prostorách s mastným odváděným vzduchem (kuchyně atd.).

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | TM-V2A 12 |
| Směr proudění vzduchu: | Odvod a přívod vzduchu |
| Průtok: | 40 m³/h / 60 m³/h / 80 m³/h / 130 m³/h Při 11 Pa / 23 Pa / 51 Pa / 139 Pa |
| Materiál: | Nerez |
| Barva: | Nerez, kartáčovaná |
| Hmotnost: | 0,27 kg |
| Hmotnost s obalem: | 0,28 kg |
| Vhodné pro jm. světlost: | 125 mm |
| Šířka: | 170 mm |
| Výška: | 170 mm |
| Hloubka: | 52 mm |
| Šířka s obalem: | 175 mm |
| Výška s obalem: | 175 mm |
| Hloubka s obalem: | 60 mm |
| Akustický výkon: | 35 dB(A) / Při max. 130 m³/h |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799513759 |
| Typové číslo: | 0151.0375 |

Výrobce: MAICO

TM-V2A 12 Nerezový talířový ventil