**Ohebná hliníková trubka AFR 80**

Ohebná pětivrstvá drážkovaná hliníková trubka použitelná jako připojovací vedení k centrálnímu potrubí podle DIN 18017-3.

Nehořlavá podle DIN 4102 třída A1.

Údaj o délce: v nataženém stavu.

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | AFR 80 |
| Max. provozní tlak: | 2.500 Pa |
| Způsob instalace: | Pod omítku |
| Materiál: | Hliník |
| Hmotnost: | 0,38 kg |
| Hmotnost s obalem: | 0,55 kg |
| Vhodné pro jm. světlost: | 80 mm |
| Délka: | 3 m |
| Šířka: | 3.000 mm |
| Výška: | 90 mm |
| Hloubka: | 90 mm |
| Šířka s obalem: | 810 mm |
| Výška s obalem: | 100 mm |
| Hloubka s obalem: | 100 mm |
| Teplota okolí: | 100 °C |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | B |
| GTIN (EAN): | 4012799550921 |
| Typové číslo: | 0055.0092 |

Výrobce: MAICO

AFR 80 Ohebná hliníková trubka