**Přístroj se zpětným využitím tepla WRG20-2H**

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | WRG20-2H |
| Průtok: | 100 m³/h |
| Počet otáček: | 1.320 1/min |
| Lze regulovat: |  -  |
| Napájecí napětí: | 230 V |
| Příkon: | 35 W |
| IMax: | 0,2 A |
| Druh krytí: | IP 20 |
| Materiál: | Umělá hmota |
| Barva: | bílá, jako RAL 9016 |
| Hmotnost: | 4,7 |
| Teplota média při IMax: | 40 °C |
| Stupeň zpětného získání tepla: | 50 % |
| Balení: | 1 kus |
| Typové číslo: | 0082.0231 |

Výrobce: MAICO

WRG20-2H Přístroj se zpětným využitím tepla