**Talířový ventil, protipožární TB 12**

Talířové ventily pro odvod vzduchu.

Vestavný rám a pouzdro ventilu se spojí pomocí bajonetového uzávěru.

Plynulá regulace průtoku pomocí otočného ventilového talíře.

Montáž s vestavným rámem.

Protipožární provedení K90 - DIN18017.

Montáž do nebo mimo stěnu protipožární šachty.

Typová řada WBV: S bezúdržbovým požárním uzavíracím zařízením a hermeticky zapouzdřeným vybavovacím zařízením.

Typová řada TB:

Aretace uzavírací klapky pomocí bezkadmiové tavné pojistky.

Vybavení tavné pojistky při 72 °C nebo ručně.

Doporučené příslušenství: Filtr - lapač tuku FFE při použití v prostorách s mastným odváděným vzduchem (kuchyně atd.).

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | TB 12 |
| Směr proudění vzduchu: | Odvětrání |
| Materiál: | Ocelový plech, práškový nástřik |
| Barva: | čistě bílá, jako RAL 9010 |
| Hmotnost: | 0,68 kg |
| Hmotnost s obalem: | 0,7 kg |
| Protipožární ochrana: | ano |
| Vhodné pro jm. světlost: | 125 mm |
| Šířka: | 162 mm |
| Výška: | 162 mm |
| Hloubka: | 88 mm |
| Šířka s obalem: | 160 mm |
| Výška s obalem: | 150 mm |
| Hloubka s obalem: | 160 mm |
| Číslo schválení: | Z-41.3-606 |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799512714 |
| Typové číslo: | 0151.0271 |

Výrobce: MAICO

TB 12 Talířový ventil, protipožární