**CO2-čidlo PP 45 CO2**

Externí senzor pro lokální ventilační přístroj PushPull 45 a PushPull Balanced PPB 30.

Připojení senzoru je realizováno k regulátoru ovzduší RLS 45 K nebo RLS 45 O přes rozhraní RS485.

Tímto způsobem může být čidlo rámcově doplněno k systému řízení ventilace vzduchu.

Lze instalovat do běžné podomítkové krabice.

K jednomu regulátoru ovzduší mohou být připojeny max. tři externí senzory.

Podle hodnoty senzoru je plynule zvyšován průtok přístroje PushPull.

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | PP 45 CO2 |
| Čidlo: | CO2 |
| Materiál: | Umělá hmota |
| Hmotnost: | 0,08 kg |
| Hmotnost s obalem: | 0,18 kg |
| Šířka: | 80 mm |
| Výška: | 80 mm |
| Hloubka: | 49 mm |
| Šířka s obalem: | 233 mm |
| Výška s obalem: | 167 mm |
| Hloubka s obalem: | 60 mm |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799573661 |
| Typové číslo: | 0157.0366 |

Výrobce: MAICO

PP 45 CO2 CO2-čidlo