**Řízení přívodu vzduchu RLS 4-1 UP**

Regulace ovzduší pro lokální větrací přístroj WRG 35.

Regulace je nutným příslušenstvím jednotky WRG 35-1-SE.

Dodávané příslušenství: Přípojné vedení 5 m.

Regulátor ovzduší RLS 4-1 disponuje následujícími možnostmi nastavení:

Interval ukazatele výměny filtru lze nastavit mezi 2 a 9 měsíci.

Nulový stupeň lze deaktivovat, takže ventilátory jsou vždy v provozu.

Pomocí regulace ovzduší RLS 4-1 lze současně ovládat více přístrojů (max. 9).

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | RLS 4-1 UP |
| Lze regulovat: | - |
| Druh krytí: | IP 00 |
| Způsob instalace: | Pod omítku |
| Montážní poloha: | libovolný |
| Materiál: | Umělá hmota |
| Barva: | bílá |
| Hmotnost: | 0,1 kg |
| Hmotnost s obalem: | 0,224 kg |
| Šířka: | 80 mm |
| Výška: | 80 mm |
| Hloubka: | 20 mm |
| Šířka s obalem: | 225 mm |
| Výška s obalem: | 95 mm |
| Hloubka s obalem: | 115 mm |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799578482 |
| Typové číslo: | 0157.0848 |

Výrobce: MAICO

RLS 4-1 UP Řízení přívodu vzduchu