**Venkovní mřížka LZP 35**

Venkovní mřížky pro přívod i odvod vzduchu.

S pevnými protidešťovými ochrannými lamelami.

S rámem pro instalaci do zděných stěn.

Ochranné mřížky podle EN ISO 13857.

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | LZP 35 |
| Směr proudění vzduchu: | Odvod a přívod vzduchu |
| Instalace: | venku |
| Umístění: | Stěna / Kanál |
| Materiál: | Ocelový plech, pozinkovaný |
| Hmotnost: | 10,7 kg |
| Hmotnost s obalem: | 11,32 kg |
| Rozměr kanálu: | 700 mm x 400 mm |
| Šířka: | 729 mm |
| Výška: | 475 mm |
| Hloubka: | 73 mm |
| Šířka s obalem: | 800 mm |
| Výška s obalem: | 480 mm |
| Hloubka s obalem: | 110 mm |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | D |
| GTIN (EAN): | 4012799512592 |
| Typové číslo: | 0151.0259 |

Výrobce: MAICO

LZP 35 Venkovní mřížka