**EZF 50/6 A**

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | EZF 50/6 A |
| Průtok: | 5.500 m³/h |
| Počet otáček: | 930 1/min |
| Lze regulovat: | - |
| Možnost reverzace: | - |
| Příkon: | 250 W |
| IMax: | 1,3 A |
| Druh krytí: | IP 55 |
| Přepínatelné póly (2 otáčky): | - |
| Hmotnost: | 14,7 |
| Teplota média při IMax: | 50 °C |
| Balení: | 1 kus |
| Typové číslo: | 0085.0410 |

Výrobce: MAICO

EZF 50/6 A