**Systém regulace teploty EAT EC**

Univerzální elektronický systém pro regulaci teploty pro plynulé řízení EC ventilátorů.

Regulovaný výstupní signál 1-10 V prostřednictvím měření skutečné teploty v závislosti na nastavené požadované teplotě.

Teplotní čidlo je součástí dodávky.

Lze využít mnoha regulačních funkcí podle připojených čidel.

Pět možných druhů provozu: Automatický/Ruční/Trvalý/Neaktivní nebo vypnuto.

Regulační vstupy pro teplotní čidla, potenciometry nebo i aktivní senzory jako na příklad čidla vlhkosti nebo tlaku.

Regulační výstupy pro až dva EC ventilátory jakož i pro spojitý klapkový pohon. Navíc jsou k dispozici dva bezpotenciálové reléové přepínací výstupy.

Rychlé a pohodlné uvedení do provozu díky osvětlenému dvojřádkovému digitálnímu displeji s textovými znaky a klávesnicí.

Velmi nízký příkon.

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | EAT EC |
| Druh napětí: | Jednofázový proud |
| Napájecí napětí: | 230 V |
| Kmitočet sítě: | 50 Hz |
| Druh krytí: | IP 54 |
| Způsob instalace: | Na omítku |
| Materiál pouzdra: | Umělá hmota |
| Hmotnost: | 1,1 kg |
| Hmotnost s obalem: | 1,235 kg |
| Šířka: | 188 mm |
| Výška: | 160 mm |
| Hloubka: | 110 mm |
| Šířka s obalem: | 210 mm |
| Výška s obalem: | 130 mm |
| Hloubka s obalem: | 185 mm |
| Teplota okolí: | 40 °C |
| Rozsah nastavení teploty: | 0 °C až 40 °C |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | E |
| GTIN (EAN): | 4012799571131 |
| Typové číslo: | 0157.0113 |

Výrobce: MAICO

EAT EC Systém regulace teploty