**Náhradní filtr Trio M5 L**

Náhradní filtry pro přístroje Trio.

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | Trio M5 L |
| Montážní poloha: | svisle / vodorovně |
| Hmotnost: | 0,05 kg |
| Hmotnost s obalem: | 0,06 kg |
| Třída filtru: | ISO ePM10 ≥ 50 % (M5) |
| Šířka: | 205 mm |
| Výška: | 167 mm |
| Hloubka: | 30 mm |
| Šířka s obalem: | 260 mm |
| Výška s obalem: | 220 mm |
| Hloubka s obalem: | 32 mm |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799991182 |
| Typové číslo: | 0093.1451 |

Výrobce: MAICO

Trio M5 L Náhradní filtr