**Spojovací rám ZVR 40**

Spojovací rámy pro připevnění uzavíracích klapek AS a RS na ventilátory, typových řad EZQ, EZS, DZQ a DZS.

Pro instalaci do tenkých stěn.

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | ZVR 40 |
| Instalace: | venku |
| Umístění: | tenká stěna |
| Montážní poloha: | svisle / vodorovně |
| Materiál: | Ocelový plech, pozinkovaný |
| Hmotnost: | 1,1 kg |
| Hmotnost s obalem: | 1,15 kg |
| Vhodné pro jm. světlost: | 400 mm |
| Šířka: | 472 mm |
| Výška: | 472 mm |
| Hloubka: | 1 mm |
| Šířka s obalem: | 472 mm |
| Výška s obalem: | 472 mm |
| Hloubka s obalem: | 1 mm |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799931959 |
| Typové číslo: | 0093.0195 |

Výrobce: MAICO

ZVR 40 Spojovací rám