**Motorový spouštěč MV 25-1**

Ochrana motoru pro ventilátory s vyvedenými termokontakty.

S hlavním stykačem a jištěním.

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | MV 25-1 |
| Druh napětí: | Třífázový proud |
| Napájecí napětí: | 400 V |
| Kmitočet sítě: | 50 Hz / 60 Hz |
| Max. zatížení: | 25 A |
| Druh krytí: | IP 55 |
| Umístění: | Stěna |
| Způsob instalace: | Na omítku |
| Materiál: | Umělá hmota |
| Barva: | černá / bílá |
| Hmotnost: | 0,6 kg |
| Hmotnost s obalem: | 0,67 kg |
| Šířka: | 80 mm |
| Výška: | 135 mm |
| Hloubka: | 96,5 mm |
| Šířka s obalem: | 87 mm |
| Výška s obalem: | 137 mm |
| Hloubka s obalem: | 100 mm |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799993186 |
| Typové číslo: | 0157.1659 |

Výrobce: MAICO

MV 25-1 Motorový spouštěč