**Náhradní filtr EW-F**

Náhradní filtr pro solankový vzduchový výměník EW-K225.

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | EW-F |
| Montážní poloha: | svisle / vodorovně |
| Materiál: | Syntetika |
| Hmotnost: | 0,05 kg |
| Hmotnost s obalem: | 0,07 kg |
| Druh filtru: | Prachový filtr |
| Třída filtru: | ISO Coarse 85 % (G4) |
| Šířka: | 375 mm |
| Výška: | 268 mm |
| Hloubka: | 15 mm |
| Šířka s obalem: | 376 mm |
| Výška s obalem: | 270 mm |
| Hloubka s obalem: | 30 mm |
| Teplota okolí: | 50 °C |
| Balení: | 2 kusy |
| Sortiment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799990710 |
| Typové číslo: | 0093.1231 |

Výrobce: MAICO

EW-F Náhradní filtr