**Regulační klapka JRE 30**

Žaluziové regulační klapky pro automatické ovládání.

Pouze v kombinaci se servomotorem MS 8 nebo MS 8 P (servopohon není součástí dodávky).

Nelze instalovat v prostoru s nebezpečím výbuchu.

Pokyny pro montáž

Zajistit přístup k servopohonu.

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | JRE 30 |
| Směr proudění vzduchu: | Odvod a přívod vzduchu |
| Umístění: | Trubka |
| Montážní poloha: | svisle / vodorovně |
| Materiál: | Ocelový plech, pozinkovaný |
| Hmotnost: | 4,6 kg |
| Hmotnost s obalem: | 4,9 kg |
| Druh klapky: | elektrický |
| Vhodné pro jm. světlost: | 300 mm |
| Šířka: | 360 mm |
| Výška: | 385 mm |
| Hloubka: | 165 mm |
| Šířka s obalem: | 420 mm |
| Výška s obalem: | 405 mm |
| Hloubka s obalem: | 185 mm |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799513919 |
| Typové číslo: | 0151.0391 |

Výrobce: MAICO

JRE 30 Regulační klapka