**Vzduchové rozváděče z plastu, 4-násobné MF-V75**

Rozváděč vzduchu s více vývody pro ohebné trubky MF-F.

Ze zvukově izolačního materiálu.

S revizním otvorem.

Revizní otvor volitelně z boku nebo na spodní straně rozváděče.

S předvrtanými otvory pro montáž pomocí závitových tyčí.

Dlouhá životnost a vysoká odolnost.

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | MF-V75 |
| Směr proudění vzduchu: | Odvod a přívod vzduchu |
| Průtok: | 160 m³/h doporučeno |
| Umístění: | Strop / Stěna / Podlaha |
| Materiál: | Umělá hmota EPP |
| Data umělé hmoty: | bez PVC |
| Hmotnost: | 0,85 kg |
| Hmotnost s obalem: | 0,94 kg |
| Připojovací průměr: | 125 mm |
| Připojovací průměr hadice: | 75 mm |
| Počet připojovacích hrdel: | 4 |
| Šířka: | 435 mm |
| Výška: | 150 mm |
| Hloubka: | 270 mm |
| Šířka s obalem: | 470 mm |
| Výška s obalem: | 153 mm |
| Hloubka s obalem: | 275 mm |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799599692 |
| Typové číslo: | 0059.0969 |

Výrobce: MAICO

MF-V75 Vzduchové rozváděče z plastu, 4-násobné