**Ochranná mřížka SGR 16**

Ochranné mřížky pro ventilátory podle EN ISO 13857.

Vhodné pro ventilátory s potrubním hrdlem.

Lze instalovat na sací nebo výtlačné straně.

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | SGR 16 |
| Směr proudění vzduchu: | Odvod a přívod vzduchu |
| Materiál: | Drát, chromátovaný |
| Hmotnost: | 0,1 kg |
| Hmotnost s obalem: | 0,1 kg |
| Vhodné pro jm. světlost: | 160 mm |
| Šířka: | 160 mm |
| Výška: | 160 mm |
| Hloubka: | 160 mm |
| Šířka s obalem: | 161 mm |
| Výška s obalem: | 161 mm |
| Hloubka s obalem: | 161 mm |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799501251 |
| Typové číslo: | 0150.0125 |

Výrobce: MAICO

SGR 16 Ochranná mřížka