**AIROTHERM-ohřívač vzduchu DTH 35**

Elektrický vývod

Elektrické připojení ve svorkovnici přístroje.

Parametry

Třístupňové topení z nežhnoucí topné mříže s vysokou účinností: Lze přepnout 2 kW, 4 kW nebo 6 kW.

Stabilní pouzdro z pozinkovaného plechu s kladívkovým lakem, světle šedé.

Jednotlivě stavitelné lamely pro regulaci směru proudění.

Sériově s ochranou proti přehřátí.

Kontrolní světlo provozu ohřevu.

S lehce vyměnitelnou filtrační buňkou podle DIN EN 779, třída G3. Jeden náhradní filtr ZF 35 přiložen.

Bezpečnostní pokyny

Odrušeno.

S topnou mříží, nosič z bezazbestového materiálu.

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | DTH 35 |
| Druh napětí: | Třífázový proud |
| Napájecí napětí: | 400 V |
| Kmitočet sítě: | 50 Hz |
| Druh krytí: | IP 20 |
| Síťový přívod: | 5 x 1,5 mm² |
| Instalace: | uvnitř |
| Umístění: | Stěna |
| Montážní poloha: | vodorovně |
| Materiál pouzdra: | Ocelový plech, pozinkovaný |
| Barva: | světle šedá |
| Hmotnost: | 10,67 |
| Hmotnost s obalem: | 10,66 kg |
| Třída filtru: | G3 |
| Šířka s obalem: | 520 mm |
| Výška s obalem: | 260 mm |
| Hloubka s obalem: | 480 mm |
| Způsob ohřevu vzduchu: | elektrický |
| Topný výkon: | 2.000 W / 6.000 W |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799820055 |
| Typové číslo: | 0082.0005 |

Výrobce: MAICO

DTH 35 AIROTHERM-ohřívač vzduchu