**Lem z pěnové gumy ER-MO**

Obruba z pěnové gumy pro odhlučnění zapuštěného pouzdra ER-GH, ER-UP/G a ER-UPD při montáži na rezonující povrchy (tenké desky).

Délka vystačí pro 2 pouzdra.

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | ER-MO |
| Materiál: | Umělá hmota |
| Hmotnost: | 0,1 kg |
| Hmotnost s obalem: | 0,15 kg |
| Délka: | 2,2 m |
| Šířka: | 280 mm |
| Výška: | 180 mm |
| Hloubka: | 280 mm |
| Šířka s obalem: | 280 mm |
| Výška s obalem: | 30 mm |
| Hloubka s obalem: | 280 mm |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | B |
| GTIN (EAN): | 4012799923619 |
| Typové číslo: | 0092.0361 |

Výrobce: MAICO

ER-MO Lem z pěnové gumy