**Reverzační přepínač UWK 1**

Reverzační přepínač pro přívod i odvod vzduchu.

S rámečkem pro kombinaci s STU 1 nebo STU 2,5.

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | UWK 1 |
| Druh napětí: | Jednofázový proud |
| Napájecí napětí: | 230 V |
| Kmitočet sítě: | 50 Hz / 60 Hz |
| IMax: | 1 A |
| Způsob instalace: | Pod omítku |
| Barva: | čistě bílá |
| Hmotnost: | 0,1 kg |
| Hmotnost s obalem: | 0,14 kg |
| Šířka: | 80 mm |
| Výška: | 150 mm |
| Hloubka: | 10 mm |
| Šířka s obalem: | 85 mm |
| Výška s obalem: | 190 mm |
| Hloubka s obalem: | 58 mm |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799578178 |
| Typové číslo: | 0157.0817 |

Výrobce: MAICO

UWK 1 Reverzační přepínač