**Malý ventilátor ECA 100 ipro RC**

Provedení s FM přijímačem

S integrovaným FM přijímačem 868 MHz.

Zap/Vyp pomocí FM spínače DS RC nebo ovládáním RLS RC.

Dvoje výkonové otáčky mohou být navoleny buď na FM spínači nebo na ovládacím dílu.

Nelze regulovat otáčky.

Lze kombinovat s Wibutler Smart-Home-System.

Parametry

FM ovládaný ventilátor pro ventilační systém MAICOsmart, s vestavěným FM přijímačem 868 MHz, založený na technologii EnOcean.

Ventilátor může být instalován s vazbou Master - Slave (nutno instalovat i RLS RC).

Dva výkonové stupně.

Skryté nasávání pomocí designového krytu.

Pro odvětrání.

Značka VDE.

Krytí IP X5 pro bezpečnost v koupelně.

Třída ochrany II.

Barva bílá, jako RAL 9016.

Pouzdro z nárazuvzdorné umělé hmoty.

Lze kombinovat s Wibutler Smart-Home-System.

Motor

Robustní úsporný motor s kuličkovým ložiskem, bezúdržbový.

Vhodné pro trvalý provoz.

Montážní pokyny

Jednoduchá montáž, kryt lze lehce odstranit pomocí nářadí.

Kompatibilní s předchozími modely ECA DN 100, připevňovací otvory a přívod kabelu pod omítkou jsou ve stejných pozicích.

Elektrické připojení

Elektrický vývod pod omítkou.

Bezpečnostní pokyny

Ventilátory odpovídají druhu krytí IP X5 a mohou být instalovány v ochranné zóně 1 podle DIN VDE 0100-701.

Detaily viz projekční upozornění v kapitole malých ventilátorů.

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | ECA 100 ipro RC |
| Provedení: | FM-přijímač |
| Průtok: | 78 m³/h / 92 m³/h |
| Počet otáček: | 2.100 1/min / 2.500 1/min |
| Směr proudění vzduchu: | Odvod |
| Lze regulovat: | - |
| Možnost reverzace: | - |
| SEC average: | -10,52 kWh/(m²\*a) |
| Druh napětí: | Jednofázový proud |
| Napájecí napětí: | 230 V |
| Kmitočet sítě: | 50 Hz |
| Jmenovitý výkon: | 6 W / 8 W |
| IMax: | 0,06 A |
| Druh krytí: | IP X5 |
| Síťový přívod: | 3 x 1,5 mm² |
| Umístění: | Strop / Stěna |
| Způsob instalace: | Na omítku |
| Montážní poloha: | libovolný |
| Materiál: | Umělá hmota |
| Barva: | bílá, jako RAL 9016 |
| Hmotnost: | 0,72 kg |
| Hmotnost s obalem: | 0,88 kg |
| Klapka: | žádné |
| Jmenovitá světlost: | 100 mm |
| Šířka: | 159 mm |
| Výška: | 159 mm |
| Hloubka: | 130 mm |
| Šířka s obalem: | 167 mm |
| Výška s obalem: | 167 mm |
| Hloubka s obalem: | 145 mm |
| Teplota média při IMax: | 40 °C |
| Teplota okolí: | -10 °C až 40 °C |
| Akustický tlak: | 27 dB(A) / 32 dB(A) Odstup 3 m, volné pole |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | A |
| GTIN (EAN): | 4012799842101 |
| Typové číslo: | 0084.0210 |

Výrobce: MAICO

ECA 100 ipro RC Malý ventilátor