**Ventilátorová vložka (sada) ER 17/60 F**

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | ER 17/60 F |
| Provedení: | Spínání světlem |
| Průtok: | 61 m³/h |
| Počet otáček: | 2.500 1/min |
| Lze regulovat: | - |
| Napájecí napětí: | 230 V |
| Příkon: | 46 W |
| IMax: | 0,3 A |
| Druh krytí: | IP 45 |
| Umístění: | Strop / Stěna |
| Způsob instalace: | Pod omítku |
| Montážní poloha: | libovolný |
| Hmotnost: | 1,7 |
| Jmenovitá světlost: | 75 mm |
| Balení: | 1 kus |
| Typové číslo: | 0080.0737 |

Výrobce: MAICO

ER 17/60 F Ventilátorová vložka (sada)