**Čidlo vlhkosti PP 45 HYI**

Integrovaný senzor vlhkosti pro lokální ventilační přístroj PushPull 45 a PushPull Balanced PPB 30.

Lze integrovat do regulátoru ovzduší RLS 45 K nebo RLS 45 O. Pro tento účel vytvořený otvor v rámečku musí ležet nad senzorem.

Senzor vlhkosti PP 45 HYI může být integrován do master FM přístroje PP 45 RC (konektorové spojení).

Podle hodnoty senzoru je plynule zvyšován průtok přístroje PushPull.

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | PP 45 HYI |
| Materiál: | Umělá hmota |
| Hmotnost: | 0,01 kg |
| Hmotnost s obalem: | 0,05 kg |
| Šířka: | 15 mm |
| Výška: | 15 mm |
| Hloubka: | 5 mm |
| Šířka s obalem: | 16 mm |
| Výška s obalem: | 16 mm |
| Hloubka s obalem: | 6 mm |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799573647 |
| Typové číslo: | 0157.0364 |

Výrobce: MAICO

PP 45 HYI Čidlo vlhkosti