**Zapuštěný stěnový ventilátor ENR 31**

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | ENR 31 |
| Průtok: | 1.800 m³/h |
| Počet otáček: | 1.410 1/min |
| Směr proudění vzduchu: | Přívod vzduchu / Odvětrání |
| Lze regulovat: | ✔ |
| Možnost reverzace: | ✔ |
| Druh napětí: | Jednofázový proud |
| Napájecí napětí: | 230 V |
| Jmenovitý výkon: | 100 W |
| Příkon: | 125 W |
| IJmen: | 0,45 A |
| IMax: | 0,55 A |
| Druh krytí: | IP 20 |
| Umístění: | Stěna |
| Způsob instalace: | Na omítku |
| Montážní poloha: | vodorovně |
| Materiál: | Umělá hmota |
| Barva: | bílá, jako RAL 9016 |
| Hmotnost: | 5,86 |
| Jmenovitá světlost: | 315 mm |
| Akustický tlak: | 65 dB(A) |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799813064 |
| Typové číslo: | 0081.0306 |

Výrobce: MAICO

ENR 31 Zapuštěný stěnový ventilátor