**Sada pro hrubou stavbu PP 60 KL-SR**

Vlastnosti

Sada pro hrubou stavbu do ostění.

Obsah dodávky:

Stěnové pouzdro z PVC se 2 omítkovými kryty a osmi klíny pro usazení pouzdra v otvoru venkovní stěny.

Prvek pro ostění, materiál hliník/nerez.

Nutné příslušenství pro finální sadu PP 60 K-SE.

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | PP 60 KL-SR |
| Průtok: | 17 m³/h / 21 m³/h / 27 m³/h / 39 m³/h / 46 m³/h |
| Umístění: | Okno-ostění |
| Montážní poloha: | vodorovně |
| Materiál: | Hliník/nerez |
| Barva: | Nerez, kartáčovaná |
| Hmotnost: | 2,7 kg |
| Hmotnost s obalem: | 4,276 kg |
| Jmenovitá světlost: | 200 mm |
| Šířka: | 670 mm |
| Výška: | 360 mm |
| Hloubka: | 574 mm |
| Šířka s obalem: | 690 mm |
| Výška s obalem: | 320 mm |
| Hloubka s obalem: | 400 mm |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799952060 |
| Typové číslo: | 0095.0206 |

Výrobce: MAICO

PP 60 KL-SR Sada pro hrubou stavbu