**Odsávací hrdlo ER-AS**

odsávací hrdlo k zapuštěným pouzdrům ER GH, ER GH-VWR, ER-UPD a ER-UP/G pro odvětrání sedátka WC. Současné odvětrávání prostoru a sedátka WC.

Podmínka: Výtoková trubka ze splachovače musí být vybavena odbočkou DN 70.

Propojení mezi splachovací trubkou a ventilátorem DN 70 z důvodu malé rychlosti vzduchu a efektivního odsávání.

Kombinovat s ER EC, ER 60 nebo ER 100.

Doporučení pro splachovací nádrž: TECE univerzální modul pro WC s TECE splachovací nádrží, s vývodem pro odsávání pachu. TECE-obj.číslo: 9.300.003, www.tece.de, Tel.: 0 25 72 / 928-0

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | ER-AS |
| Směr proudění vzduchu: | Odvětrání |
| Umístění: | Stěna |
| Materiál: | Umělá hmota |
| Barva: | černá |
| Hmotnost: | 0,06 kg |
| Hmotnost s obalem: | 0,1 kg |
| Šířka: | 83 mm |
| Výška: | 83 mm |
| Hloubka: | 80 mm |
| Šířka s obalem: | 155 mm |
| Výška s obalem: | 155 mm |
| Hloubka s obalem: | 125 mm |
| Teplota okolí: | 60 °C |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | B |
| GTIN (EAN): | 4012799939283 |
| Typové číslo: | 0093.0928 |

Výrobce: MAICO

ER-AS Odsávací hrdlo