**Sada pro hrubou stavbu PP 60 KA-SRL**

Sada pro hrubou stavbu pro vestavbu do stěny.

Obsah dodávky:

Dlouhé stěnové trubkové pouzdro (700 mm) z PVC se 2 omítkovými kryty a 8 klíny k vyrovnání trubky v otvoru ve stěně.

Venkovní kryt z nerez oceli.

Je zapotřebí jako příslušenství pro finální sadu PP 60 K-SE.

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | PP 60 KA-SRL |
| Průtok: | 17 m³/h / 22 m³/h / 30 m³/h / 41 m³/h / 50 m³/h |
| Umístění: | Venkovní stěna |
| Montážní poloha: | vodorovně |
| Materiál: | Nerez |
| Barva: | Nerez, kartáčovaná |
| Hmotnost: | 2,582 kg |
| Hmotnost s obalem: | 3,508 kg |
| Jmenovitá světlost: | 200 mm |
| Šířka: | 745 mm |
| Výška: | 286 mm |
| Hloubka: | 250 mm |
| Šířka s obalem: | 715 mm |
| Výška s obalem: | 280 mm |
| Hloubka s obalem: | 275 mm |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799952169 |
| Typové číslo: | 0095.0216 |

Výrobce: MAICO

PP 60 KA-SRL Sada pro hrubou stavbu