**Hrdlo GS 35**

Hrdlo pro montáž pružných manžet na vzduchové vedení.

Vhodné pro montáž stáčené trubky, jen v kombinaci s elastickou manžetou typ EL / EL Ex.

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | GS 35 |
| Materiál: | Ocelový plech, pozinkovaný |
| Hmotnost: | 0,7 kg |
| Hmotnost s obalem: | 0,72 kg |
| Vhodné pro manžety o průměru: | 350 mm |
| Šířka: | 420 mm |
| Výška: | 420 mm |
| Hloubka: | 50 mm |
| Šířka s obalem: | 420 mm |
| Výška s obalem: | 420 mm |
| Hloubka s obalem: | 50 mm |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799551713 |
| Typové číslo: | 0055.0171 |

Výrobce: MAICO

GS 35 Hrdlo