**Pružná manžeta EL 20 Ex**

Pružné spojovací manžety pro tlumení hluku a vibrací potrubních ventilátorů.

Se 2 upínacími pásky.

EL ..: Z plastu.

EL .. Ex: Z antistatického materiálu pro prostory s nebezpečím výbuchu.

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | EL 20 Ex |
| Materiál: | Umělá hmota, antistatická |
| Hmotnost: | 0,1 kg |
| Hmotnost s obalem: | 0,15 kg |
| Vhodné pro jm. světlost: | 200 mm |
| Šířka: | 213 mm |
| Výška: | 213 mm |
| Hloubka: | 180 mm |
| Šířka s obalem: | 180 mm |
| Výška s obalem: | 30 mm |
| Hloubka s obalem: | 180 mm |
| Teplota okolí: | 80 °C |
| Ex- provedení: | antistatické |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799922315 |
| Typové číslo: | 0092.0231 |

Výrobce: MAICO

EL 20 Ex Pružná manžeta