**Zapuštěný stěnový ventilátor EMA 17**

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | EMA 17 |
| Průtok: | 260 m³/h |
| Počet otáček: | 2.800 1/min |
| Druh napětí: | Jednofázový proud |
| Napájecí napětí: | 230 V |
| Příkon: | 68 W |
| IMax: | 0,32 A |
| Umístění: | Stěna |
| Materiál: | Umělá hmota |
| Barva: | bílá, jako RAL 9016 |
| Hmotnost: | 2,85 |
| Převodník integrován: | - |
| Balení: | 1 kus |
| Typové číslo: | 080279 |

Výrobce: MAICO

EMA 17 Zapuštěný stěnový ventilátor