**Uzavírací klapka, ruční RS 20**

Uzavírací klapky pro odvod i přívod vzduchu.

Lamely lze ovládat ručně nebo pomocí přídavného servopohonu.

Od velikosti DN 35 se středovým nosníkem ke zvýšení stability klapky.

S tahovou šňůrou, vodítkem a svorkou pro šňůru.

S pozinkovanou ochrannou mřížkou.

Doporučené příslušenství: Spojovací rám ZVR pro upevnění uzavíracích klapek AS a RS přímo na ventilátor místo na stěnu.

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | RS 20 |
| Směr proudění vzduchu: | Odvod a přívod vzduchu |
| Instalace: | venku |
| Umístění: | Stěna |
| Montážní poloha: | svisle |
| Materiál: | Umělá hmota, odolná počasí a UV |
| Barva: | bílá, jako RAL 9016 |
| Barva lamel: | šedostříbrná |
| Hmotnost: | 0,55 kg |
| Hmotnost s obalem: | 0,7 kg |
| Druh klapky: | elektrický / ruční |
| Jmenovitá světlost: | 200 mm |
| Šířka: | 260 mm |
| Výška: | 260 mm |
| Hloubka: | 39 mm |
| Šířka s obalem: | 325 mm |
| Výška s obalem: | 275 mm |
| Hloubka s obalem: | 50 mm |
| Teplota okolí: | 60 °C |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799513384 |
| Typové číslo: | 0151.0338 |

Výrobce: MAICO

RS 20 Uzavírací klapka, ruční