**Sada pro hrubou stavbu PP 60 KA-SR**

Vlastnosti

Sada pro hrubou stavbu do stěny.

Obsah dodávky:

Stěnové pouzdro z PVC se 2 omítkovými kryty a osmi klíny pro usazení pouzdra v otvoru venkovní stěny.

Venkovní nerezový kryt.

Nutné příslušenství pro finální sadu PP 60 K-SE.

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | PP 60 KA-SR |
| Průtok: | 17 m³/h / 22 m³/h / 30 m³/h / 41 m³/h / 50 m³/h |
| Umístění: | Venkovní stěna |
| Montážní poloha: | vodorovně |
| Materiál: | Nerez |
| Barva: | Nerez, kartáčovaná |
| Hmotnost: | 2,2 kg |
| Hmotnost s obalem: | 2,988 kg |
| Jmenovitá světlost: | 200 mm |
| Šířka: | 286 mm |
| Výška: | 250 mm |
| Hloubka: | 503 mm |
| Šířka s obalem: | 270 mm |
| Výška s obalem: | 275 mm |
| Hloubka s obalem: | 615 mm |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799952053 |
| Typové číslo: | 0095.0205 |

Výrobce: MAICO

PP 60 KA-SR Sada pro hrubou stavbu