**Radiální ventilátor GRK 16/4 E**

Jednofázový motor

Jednofázový motor.

Druh krytí IP 55.

Druh provozu S1 (trvalý provoz).

Teplota motoru ventilátoru je hlídána termospínačem. Termospínač musí být připojen k vybavovacímu systému, aby byl ventilátor při příliš vysokých teplotách trvale odpojen od sítě.

Elektrické připojení

Připojení ve svorkovnici na motoru.

Speciální provedení

Na vyžádání a proti úhradě lze zajistit následující speciální provedení:

Provedení pro prostory s nebezpečím výbuchu.

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | GRK 16/4 E |
| Průtok: | 1.100 m³/h |
| Počet otáček: | 1.460 1/min |
| Typ oběžného kola: | radiální |
| Lze regulovat: |  -  |
| Možnost reverzace: |  -  |
| Druh napětí: | Jednofázový proud |
| Napájecí napětí: | 230 V |
| Kmitočet sítě: | 50 Hz |
| Jmenovitý výkon: | 180 W |
| IJmen: | 1,7 A |
| Druh krytí: | IP 55 |
| Tepelná třída: | F |
| Přepínatelné póly (2 otáčky): |  -  |
| Umístění: | Potrubní připojení |
| Montážní poloha: | horizontální |
| Materiál pouzdra: | Umělá hmota, polypropylén |
| Materiál oběžného kola: | Umělá hmota, polypropylén |
| Barva: | bílá |
| Hmotnost: | 8 kg |
| Hmotnost s obalem: | 9 kg |
| Šířka: | 349 mm |
| Výška: | 400 mm |
| Hloubka: | 435 mm |
| Šířka s obalem: | 480 mm |
| Výška s obalem: | 440 mm |
| Hloubka s obalem: | 520 mm |
| Teplota média při IMax: | 50 °C |
| PTC DIN 44082: | M 100 |
| Akustický tlak: | 57 dB |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799733034 |
| Typové číslo: | 0073.0303 |

Výrobce: MAICO

GRK 16/4 E Radiální ventilátor