**Přívodní kanál ZEK 45 F**

Přívodní kanál pro instalaci prvku ZE 45 F v dutém profilu jako např. plastovém okně atd.

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | ZEK 45 F |
| Materiál: | Umělá hmota |
| Hmotnost: | 0,1 kg |
| Hmotnost s obalem: | 0,14 kg |
| Šířka: | 365 mm |
| Výška: | 18 mm |
| Hloubka: | 94 mm |
| Šířka s obalem: | 365 mm |
| Výška s obalem: | 20 mm |
| Hloubka s obalem: | 150 mm |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | D |
| GTIN (EAN): | 4012799520504 |
| Typové číslo: | 0152.0050 |

Výrobce: MAICO

ZEK 45 F Přívodní kanál