**Ventilátorová vložka (sada) ER 17/100 H**

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | ER 17/100 H |
| Provedení: | Regulace vlhkosti |
| Průtok: | 100 m³/h |
| Počet otáček: | 2.600 1/min |
| Lze regulovat: |  -  |
| Napájecí napětí: | 230 V |
| Příkon: | 68 W |
| IMax: | 0,4 A |
| Síťový přívod: | 2 x 1,5 mm² |
| Umístění: | Strop / Stěna |
| Způsob instalace: | Pod omítku |
| Montážní poloha: | libovolný |
| Hmotnost: | 1,7 |
| Jmenovitá světlost: | 75 mm |
| Balení: | 1 kus |
| Typové číslo: | 0080.0744 |

Výrobce: MAICO

ER 17/100 H Ventilátorová vložka (sada)