**Náhradní filtr KF 35-7**

Náhradní filtry pro TFP a TFP -7.

Kapsový filtr.

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | KF 35-7 |
| Montážní poloha: | svisle / vodorovně |
| Hmotnost: | 2,62 kg |
| Hmotnost s obalem: | 4,2 kg |
| Třída filtru: | ISO ePM1 80 % (F7) |
| Rozměr kanálu: | 700 mm x 400 mm |
| Šířka: | 700 mm |
| Výška: | 400 mm |
| Hloubka: | 370 mm |
| Šířka s obalem: | 625 mm |
| Výška s obalem: | 625 mm |
| Hloubka s obalem: | 420 mm |
| Teplota okolí: | 70 °C |
| Balení: | 2 kusy |
| Sortiment: | D |
| GTIN (EAN): | 4012799938675 |
| Typové číslo: | 0093.0867 |

Výrobce: MAICO

KF 35-7 Náhradní filtr