**Čistící otvor s těsněním RO 160**

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | RO 160 |
| Způsob instalace: | Pod omítku |
| Teplota okolí: | 60 °C |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799924098 |
| Typové číslo: | 0092.0409 |

Výrobce: MAICO

RO 160 Čistící otvor s těsněním