**Reverz. a pólový přepínač WP 2**

Pólový přepínač pro ovládání dvojotáčkových ventilátorů.

Přepínač snížených a plných otáček.

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | WP 2 |
| Směr proudění vzduchu: | Odvod a přívod vzduchu |
| Druh napětí: | Třífázový proud |
| Napájecí napětí: | 500 V |
| Max. zatížení: | 16 A |
| Druh krytí: | IP 65 |
| Motor: | Oddělená vinutí |
| Způsob instalace: | Na omítku |
| Hmotnost: | 0,41 kg |
| Hmotnost s obalem: | 0,44 kg |
| Šířka: | 82 mm |
| Výška: | 82 mm |
| Hloubka: | 127 mm |
| Šířka s obalem: | 85 mm |
| Výška s obalem: | 93 mm |
| Hloubka s obalem: | 133 mm |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799571087 |
| Typové číslo: | 0157.0108 |

Výrobce: MAICO

WP 2 Reverz. a pólový přepínač