**Hygrostat HY 5 I**

Hygrostat pro řízení ventilátorů v závislosti na relativní vlhkosti vzduchu.

S ukrytým stavítkem - ochrana proti nechtěnému zásahu.

Max. proud pro induktivní zátěž: 5,0 A pro odvlhčování, 2,2 A při zvlhčování.

Aplikace: Bazény, umývárny, prádelny a jiné vlhké prostory.

Rozsah plynulého nastavení: 20 % až 80 % relativní vlhkosti.

Hystereze spínání: cca 8 % relativní vlhkosti.

Spínání ventilátorů buď při poklesu vlhkosti nebo při zvýšení vlhkosti (přepínací kontakt).

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | HY 5 I |
| Kmitočet sítě: | 50 Hz / 60 Hz |
| Barva: | čistě bílá, jako RAL 9010 |
| Hmotnost: | 0,1 kg |
| Hmotnost s obalem: | 0,233 kg |
| Šířka: | 132 mm |
| Výška: | 82 mm |
| Hloubka: | 40 mm |
| Šířka s obalem: | 137 mm |
| Výška s obalem: | 55 mm |
| Hloubka s obalem: | 90 mm |
| Ovládací prvek: | Vnitřní |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799571254 |
| Typové číslo: | 0157.0125 |

Výrobce: MAICO

HY 5 I Hygrostat