**Náhradní filtrační rohože SF 17/100**

SF 17/100: Filtrační rohož pro sadu pro druhou místnost S 17/100.

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | SF 17/100 |
| Montážní poloha: | svisle / vodorovně |
| Hmotnost: | 0,01 kg |
| Hmotnost s obalem: | 0,02 kg |
| Třída filtru: | ISO Coarse 30 % (G2) |
| Šířka: | 110 mm |
| Výška: | 110 mm |
| Hloubka: | 10 mm |
| Šířka s obalem: | 260 mm |
| Výška s obalem: | 175 mm |
| Hloubka s obalem: | 50 mm |
| Balení: | 5 kusů |
| Vhodné pro výrobky: | S 17/100 |
| Sortiment: | B |
| GTIN (EAN): | 4012799936718 |
| Typové číslo: | 0093.0671 |

Výrobce: MAICO

SF 17/100 Náhradní filtrační rohože