**Odhlučněná větrací jednotka ESR 31/1**

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | ESR 31/1 |
| Průtok: | 2.000 m³/h |
| Počet otáček: | 1.940 1/min |
| Lze regulovat: | - |
| Jmenovitý výkon: | 500 W |
| IJmen: | 1,45 A |
| IMax: | 2,2 A |
| Druh krytí: | IP X4 |
| Tepelná třída: | F |
| Hmotnost: | 26,7 |
| Jmenovitá světlost: | 315 mm |
| Teplota média při jmenovitém proudu: | 55 °C |
| Teplota média při IMax: | 55 °C Je zapotřebí Delta p<sub>st</sub> min = 100 Pa |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799802853 |
| Typové číslo: | 0080.0285 |

Výrobce: MAICO

ESR 31/1 Odhlučněná větrací jednotka