**Dongle ER DIP EC**

Nastavitelný dongle pro individuální přizpůsobení funkce ventilátoru ER EC.

Nastavení parametrů:

Průtok V1 v krocích po 5 m³/h

Průtok V2 v krocích po 5 m³/h

Zpoždění startu po zapnutí Te v krocích po 10 s.

Čas doběhu po vypnutí Ta v krocích po 5 min.

Intervalový čas Ti v krocích po 1 h.

Doba provozu Bl v krocích po 5 min.

Splňuje systémové krytí: IP X5

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | ER DIP EC |
| Umístění: | Ventilátorová sada ER EC |
| Způsob instalace: | Pod nebo na omítku |
| Materiál: | Umělá hmota / guma |
| Barva: | černá |
| Hmotnost: | 0,01 kg |
| Šířka: | 25 mm |
| Výška: | 16 mm |
| Hloubka: | 130 mm |
| Balení: | podle objednávky, od 15 kusů |
| Sortiment: | B |
| GTIN (EAN): | 4012799992592 |
| Typové číslo: | 0157.1648 |

Výrobce: MAICO

ER DIP EC Dongle