**Náhradní filtr WSF-AKF 170**

Náhradní filtry pro centrální větrací přístroje WS 160 Flat a WS 170...

Všechny WS 160 Flat a WS 170... přístroje mohou být na straně venkovního vzduchu vybaveny kombinací filtrů ISO Coarse 80 % (G4) / ISO ePM1 55 % (F7).

Alternativa k filtru ISO ePM1 55 % (F7) filtr s aktivním uhlím ISO ePM10 80 % (M5).

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | WSF-AKF 170 |
| Montážní poloha: | svisle / vodorovně |
| Hmotnost: | 0,26 kg |
| Hmotnost s obalem: | 0,27 kg |
| Druh filtru: | Filtr s akt. uhlím |
| Třída filtru: | ISO ePM10 80 % (M5) |
| Šířka: | 400 mm |
| Výška: | 173 mm |
| Hloubka: | 50 mm |
| Šířka s obalem: | 402 mm |
| Výška s obalem: | 175 mm |
| Hloubka s obalem: | 52 mm |
| Balení: | 1 kus |
| Vhodné pro výrobky: | WS 160 Flat, WS 170... |
| Sortiment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799932727 |
| Typové číslo: | 0093.0272 |

Výrobce: MAICO

WSF-AKF 170 Náhradní filtr