**Náhradní filtr ZF 35**

Náhradní vzduchový filtr pro ohřívač DTH 35.

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | ZF 35 |
| Montážní poloha: | svisle / vodorovně |
| Hmotnost: | 0,06 kg |
| Hmotnost s obalem: | 0,82 kg |
| Třída filtru: | ISO Coarse 45 % (G3) |
| Vhodné pro jm. světlost: | 350 mm |
| Šířka: | 645 mm |
| Výška: | 400 mm |
| Hloubka: | 18 mm |
| Šířka s obalem: | 660 mm |
| Výška s obalem: | 405 mm |
| Hloubka s obalem: | 80 mm |
| Balení: | 5 kusů |
| Vhodné pro výrobky: | DTH 35 |
| Sortiment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799932079 |
| Typové číslo: | 0093.0207 |

Výrobce: MAICO

ZF 35 Náhradní filtr