**Soklový tlumič hluku SDVI 35**

Tlumiče hluku pro snížení hluku na sací straně střešních ventilátorů.

S tlumícími kulisami z neabrazivních a nehořlavých minerálních vláknitých desek.

Se zkrácenou kulisou.

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | SDVI 35 |
| Materiál: | Galvanizovaný plech |
| Barva: | stříbrná |
| Hmotnost: | 37 kg |
| Hmotnost s obalem: | 37 kg |
| Šířka: | 490 mm |
| Výška: | 750 mm |
| Hloubka: | 490 mm |
| Šířka s obalem: | 490 mm |
| Výška s obalem: | 750 mm |
| Hloubka s obalem: | 490 mm |
| Vložený útlum při 63 Hz: | 3 dB |
| Vložený útlum při 125 Hz: | 5 dB |
| Vložený útlum při 250 Hz: | 9 dB |
| Vložený útlum při 500 Hz: | 11 dB |
| Vložený útlum při 1 kHz: | 19 dB |
| Vložený útlum při 2 kHz: | 20 dB |
| Vložený útlum při 4 kHz: | 18 dB |
| Vložený útlum při 8 kHz: | 14 dB |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799730361 |
| Typové číslo: | 0073.0036 |

Výrobce: MAICO

SDVI 35 Soklový tlumič hluku