**Grille intérieure LGZ 42/12**

Grille intérieure avec cadre frontal.

Avec lamelles de déflexion frontales verticales rotatives.

Régulation du débit d'air par un curseur à fente réglable.

Accessoires nécessaires : Caisson d'encastrement EK.

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | LGZ 42/12 |
| Sens de l'air: | Insufflation |
| Débit d'air important par ouverture de 75% du curseur réglable: | 100 m³/h - 350 m³/h |
| Montage: | Intérieur |
| Lieu de montage: | Mur / Gaine rectangulaire |
| Matériau: | Tôle d’acier, vernie au four |
| Couleur: | gris clair |
| Poids: | 1,96 kg |
| Poids avec emballage: | 2,2 kg |
| Largeur: | 450 mm |
| Hauteur: | 160 mm |
| Profondeur: | 61 mm |
| Largeur avec emballage: | 410 mm |
| Hauteur avec emballage: | 180 mm |
| Profondeur avec emballage: | 90 mm |
| Unité de conditionnement: | 1 pièce |
| Gamme: | D |
| GTIN (EAN): | 4012799512639 |
| Référence: | 0151.0263 |

Fabricant : MAICO

LGZ 42/12 Grille intérieure