**Grille extérieure MLZ 20**

Grille extérieure pour insufflation et évacuation d'air.

Avec lamelles fixes de protection anti-intempéries détournant la pluie.

Avec grille de protection et cadre d'encastrement à l'arrière.

Avec grille de protection contre petits animaux intégrée.

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | MLZ 20 |
| Sens de l'air: | Insufflation et évacuation d'air |
| Vitesse de flux max.: | 4 m/s |
| Montage: | extérieur |
| Lieu de montage: | Mur |
| Matériau: | Tôle d’acier, galvanisée |
| Nombre de lamelles: | 4 |
| Maille de la grille de protection contre petits animaux en cm²: | 15 x 1 |
| Poids: | 1,5 kg |
| Poids avec emballage: | 1,62 kg |
| Convient pour une largeur nominale de: | 200 mm |
| Section libre: | 275 cm² |
| Largeur: | 257 mm |
| Hauteur: | 230 mm |
| Profondeur: | 52 mm |
| Largeur avec emballage: | 285 mm |
| Hauteur avec emballage: | 285 mm |
| Profondeur avec emballage: | 60 mm |
| Unité de conditionnement: | 1 pièce |
| Gamme: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799511014 |
| Référence: | 0151.0101 |

Fabricant : MAICO

MLZ 20 Grille extérieure