**Boîtier apparent, protection anti-incendie ER GH APB**

Version avec protection anti-incendie

Boîtier apparent avec clapet d'arrêt métallique coupe-feu sans entretien contre la propagation d'incendie K90-18017.

Clapet d'arrêt métallique coupe-feu automatique, fonctionnant simultanément comme barrière de fumée froide.

Caractéristiques spéciales

Applications possibles selon DIN 18017-3.

Caractéristiques

Boîtier apparent abritant l'insert de ventilateur ER EC en combinaison avec des caches de protection der la série ER-A….

Montage dans salles de bains, WC et cuisines privées.

Possibilité d'installation au mur ou au plafond.

Boîtier orientable, ce qui permet de raccorder le raccord de soufflage en haut à gauche ou en haut à droite à la gaine principale.

Branchement électrique arrière.

Branchement électrique simple à une barrette enfichable de bornier.

Diamètre de raccordement DN 75/80.

Pièces en matière plastique normalement inflammables selon DIN 4102-1 classe B 2 (conformément EN 13501-1).

Coloris : blanc trafic, similaire RAL 9016.

Montage aisé.

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | ER GH APB |
| Modèle: | avec protection anti-incendie |
| Sens de l'air: | Évacuation d'air |
| Type de tension: | Courant alternatif |
| Tension de service: | 230 V |
| Fréquence secteur: | 50 Hz |
| Type de protection: | IP X5 |
| Câble d'alimentation secteur: | 3/5 x 1,5 mm² |
| Lieu de montage: | Mur / plafond |
| Mode de montage: | Montage apparent |
| Boîtier matériau: | Plastique ABS |
| Couleur: | blanc trafic, similaire RAL 9016 |
| Poids: | 0,87 kg |
| Poids avec emballage: | 1,06 kg |
| Protection incendie: | oui |
| Direction de soufflage: | arrière |
| Diamètre de raccordement: | 75 mm / 80 mm |
| Largeur: | 276 mm |
| Hauteur: | 276 mm |
| Profondeur: | 180 mm |
| Largeur avec emballage: | 350 mm |
| Hauteur avec emballage: | 140 mm |
| Profondeur avec emballage: | 290 mm |
| Unité de conditionnement: | 1 pièce |
| Gamme: | B |
| GTIN (EAN): | 4012799843535 |
| Référence: | 0084.0353 |

Fabricant : MAICO

ER GH APB Boîtier apparent, protection anti-incendie