**Kit d'installation en gros-œuvre Duo A-SR**

Kit d'installation en gros-œuvre pour montage dans le mur extérieur (épaisseur max. du mur : 500 mm) destiné à un appareil de ventilation décentralisé à récupération de chaleur Duo A.

Volume de fourniture :

Gabarit de perçage

Deux gaines murales (Ø 125 mm extérieur, Ø 90 mm intérieur, longueur 500 mm) en EPP avec respectivement deux couvercles de protection du crépi

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | Duo A-SR |
| Débit d'air: | 20 m³/h / 30 m³/h / 60 m³/h |
| Lieu de montage: | Mur extérieur |
| Couleur: | blanc, similaire RAL 9010 |
| Poids: | 0,402 kg |
| Poids avec emballage: | 450 kg |
| Diamètre de raccordement: | 90 mm |
| Largeur: | 125 mm |
| Hauteur: | 125 mm |
| Profondeur: | 500 mm |
| Largeur avec emballage: | 270 mm |
| Hauteur avec emballage: | 135 mm |
| Profondeur avec emballage: | 510 mm |
| Unité de conditionnement: | 1 pièce |
| Gamme: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799953326 |
| Référence: | 0095.0332 |

Fabricant : MAICO

Duo A-SR Kit d'installation en gros-œuvre